**L’irrigation vaginale**

# Chapitre 4

## **I) Définition**

C’est l’introduction dans le vagin d’un liquide de lavage dans un but thérapeutique ou hygiénique (post-op, radiothérapie …).

## **II) Le matériel**

* Eau stérile tiède (37°C).
* De l’antiseptique : 2-3L de *Dakin* \*, ¼L d’eau oxygénée + ¾L d’eau ou 1-2L de *Bétadine* \* gynécologique.
* Le nécessaire à irrigation ; bock stérile, tubulure stérile, pince à clamper, canule stérile, bassin.
* Une alèse ou un *Absorbex* \*.
* Une serviette hygiénique.

## **III) Technique**

* Faire uriner la patiente.
* Se laver les mains.
* Préparer le bock de façon stérile : adapter la tubulure et la canule.
* Remplir de bock avec la solution prescrite (1-2L) à 37°C.
* Purger et clamper le système.
* Installer la patiente sur le bassin.
* Saisir la canule en clampant le tuyau.
* Tester la température de l’eau sur la cuisse de la patiente.
* Faire pénétrer la canule dans le vagin après avoir écarter les petites lèvres avec des compresses stériles.
* Déclamper pour que la solution s’écoule.
* Mobilise la canule avec une rotation continue pour atteindre les replis vaginaux.
* Clamper quand le liquide est à la limite supérieure de l’orifice d’écoulement.
* Faire asseoir et tousser la malade pour que le liquide s’écoule hors du vagin.
* Sécher le périnée avec des compresses stériles.
* Mettre une serviette hygiénique et réinstaller la patiente.
* Faire ses transmissions écrites et orales au reste de l’équipe.